*) AFM Series

1. 개요

본 기기는 오디오 렌더링 엔진으로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 규격 및 사양

Main Features

- Form Factor	: 19'' / 3U

- Touch Display	: ✔

- Audio Interface	: Dante™ or AVB / MADI

- Redundant Engine Mode	: AVB / MADI only

- Sample Rate (kHz)	: 44 / 48 / 88 / 96

- Latency @ 48 & 96 kHz (ms)	: 1.33

- Number of Inputs	: 128

- Number of Outputs	: 128

Reverb Engine

- Number of Engines	: Up to 3

- Generator based	: ✔

- Convolution based	: ✔

- Frontal / Surround / 3D	: ✔

Speaker Processing

- Number of Layers	: 12

Aux Sends

- Pre / Post Fader Aux Sends	: 4

VCA

- VCA Controllers	: 16

Remote Control

- FM Remote (Mac, Win)	: ✔

- VST / AU plugin	: ✔

- VST / AU plugin	: ✔

- Console plugin	: ✔

- Tracking System	: ✔

- External Protocol	: ✔

- Timecode	: ✔

Power Supply

- 100-240 VAC, 50-60 Hz	: Redundant, hot swap

- Max. power consumption	: 550 W

Weight & Dimensions

- W x D x H (mm)	: 482 x 527 x 132

- W x D x H (in)	: 18.98 x 20.75 x 5.20

- Weight (kg)	: 13.2

- Weight (lbs)	: 29.1

* AFM Stage Dante 동급이상품