*) STAGE MONITOR SPEAKER

1. 개요

본 기기는 모니터 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

매우 낮은 왜곡, 정확한 패턴 제어 및 높은 출력

Advanced Con Architecture 기술을 사용하는 2개의 ND12-L Kevlar Neodymium Mid-Bass Driver 탑재

B&C DE920TN 3” Diaphragm / 1.4” Exit Compression Driver

65° x 65°(H x V) 지향각

습한 조건에서 높은 내구성을 발휘하는 캐블라 콘 디자인

3. 규격 및 사양

Frequency Range (+/- 3dB)	: 50 Hz - 18 kHz

Nominal Directivity (-6dB) H x V	: 65° x 65°

Maximum Peak SPL	: 142.5 dB

Components LF	: 2x 12” ND12-L Kevlar Neodymium Mid-Bass	Driver

Components HF	: B&C DE920TN 3” Diaphragm / 1.4” Exit	Compression Driver

Nominal Impedance LF	: 4 Ω

Nominal Impedance HF	: 8 Ω

Power Handling (AES / Peak) LF	: 2x 500 / 2x 2000 W

Power Handling (AES / Peak) HF	: 110 / 440 W

Connection	: 4x Speakon™ NL4

Height Front (mm/in)	: 401 / 15.8

Width (mm/in)	: 630 / 24.8

Depth (mm/in)	: 584 / 23

Weight (kg/ lbs)	: 32.65 / 72

Processing	: Lake, XTA

* M212-A 동급이상품