*) MONITOR SPEAKER

1. 개요

본 기기는 로우 프로파일형 스테이지 모니터 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

매우 낮은 왜곡, 정확한 패턴 제어 및 높은 출력

듀얼 10인치 ND10-LM Kevlar Neodymium Driver

NH3 3” Diaphragm / 1.4” Exit Compression Driver

50° x 100°(H x V) 지향각

3. 규격 및 사양

Frequency Range (+/- 3dB)	: 60 Hz - 20 kHz

Nominal Directivity (-6 dB) H x V	: 50° x 100°

Maximum Peak SPL	: 139 dB

Components LF	: 2x ND10-LM 10” Kevlar Neodymium Driver

Components HF	: Adamson NH3 3” Diaphragm / 1.4” Exit	Compression Driver

Rigging	: Integrated Pole Mount

Connection

- Power	: powerCON TRUE1

- Network	: 2x etherCON

- Analog	: 2x XLR

Height (mm / in)	: 324 / 12.75

Width (mm / in)	: 520 / 20.5

Depth (mm / in)	: 540 / 21.25

Weight (kg / lbs)	: 26 / 57.3

Amplification	: 2 channel Class-D, 2400 W total output

Input Voltage	: 100 - 240 V

Current Draw	: 230 V 0.45 A rms idle, 1.6 A rms long-term,	10 A maxpeak

Processing	: Onboard / Proprietary

* MG10 동급이상품