*) COAXIAL SPEAKER

1. 개요

본 기기는 동축 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

발트해산 자작나무 캐비닛

B&C 10FCX64 10” Coaxial Driver

70° 지향각

3x Mini SLR™ Socket (M10), Omni Mount 30 Series with 1/4 - 20 Screws, Built-in Polemount Socket

3. 규격 및 사양

Frequency Range (-10 dB)	: 73 Hz - 18 kHz

Nominal Directivity (-6 dB) H x V	: 70° x 70°

Maximum Peak SPL	: 132 dB

Components LMF / HF	: B&C 10FCX64 10” Coaxial Driver

Nominal Impedance Passive	: 4 Ω

Power Handling (AES / Peak) LF	: 250 / 1000 W

Power Handling (AES / Peak) HF	: 80 / 320 W

Power Handling (AES / Peak) Passive	: 330 / 1320 W

Rigging	: 3x Mini SLR™ Socket (M10), Omni Mount 30	: Series with 1/4 - 20 Screws	: Built-in Polemount Socket

Connection	: 2x Speakon™ NL4

Height Front (mm / in)	: 387 / 15.24

Width (mm / in)	: 302 / 11.89

Depth (mm / in)	: 292 / 11.49

Weight (kg / lbs)	: 11.4 / 25

Processing	: Lake, IPD

* POINT CONCENTRIC 10 동급이상품