*) 2-WAY POINT SPEAKER

1. 개요

본 기기는 2-Way 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

ND8-LM 8” Kevlar Neodymium Driver

B&C DE500 1.7” Diaphragm / 1” Exit Compression Driver

회전 가능한 90° x 60°(H x V) 지향각

6각형의 캐비닛 모양으로 별로의 조정없이 모니터 사용 가능

4x SLR™ Socket, Omni Mount 30 Series, Built-in Polemount Socket

3. 규격 및 사양

Frequency Range (+/- 3dB)	: 65 Hz - 20 kHz

Nominal Directivity (-6dB) H x V	: 90° x 60° Rotatable

Maximum Peak SPL	: 130.6 dB

Components LF	: ND8-LM 8” Kevlar Neodymium Driver

Components HF	: B&C DE500 1.7” Diaphragm / 1” Exit	Compression Driver

Nominal Impedance Passive	: 8 Ω

Power Handling (AES / Peak)	: 300 / 1200 W

Rigging	: 4x SLR™ Socket, Omni Mount 30 Series	: Built-in Polemount Socket

Connection	: 2x Speakon™ NL4 (Barrier Strip Optional)

Height Front (mm/in)	: 451 / 17.75

Width (mm/in)	: 251 / 9.88

Depth (mm/in)	: 251 / 9.88

Weight (kg / lbs)	: 12.5 / 27.6

Processing	: Lake, IPD, XTA

* POINT 8P 동급이상품