*) RS-232C REMOTE CONTROLLER

1. 개요

본 기기는 동일 제조사의 플레이어, 레코더를 RS-232 신호로 연결하여 재생, 녹음 등 제어 할 수 있는 컨트롤러로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

Control Denon media players via RS-232C

Instantly START / STOP audio files

Tape recorder-style buttons for transport and cues

Single cable solution, powered by RS-232 (Denon device) or Micro-B USB option

Scribble strips for naming Hot Start buttons

Micro-B USB connects to PC for firmware updates, requires no special PC software

3. 규격 및 사양

Connectors

- (1) RS-232C 9-Pin D-Sub Female Connector

- (1) USB-B Port

RS-232C Connectivity

- Transmission System	: Asynchronous full duplex

- Data	: 8 bits (Start Bit: 1 Bit; Stop Bit: 1 Bit)

- Baud Rate	: Selectable (9600, 38400, or 115200 b/s)

RS-232C Pin Arrangement

- Pin 1	: GND

- Pin 2	: TxD

- Pin 3	: RxD

- Pin 4	: NC

- Pin 5	: GND

- Pin 6	: NC

- Pin 7	: NC

- Pin 8	: NC

- Pin 9	: NC

Power (Via USB connection)

- Consumption	: 0.3W

Dimensions (WxDxH)	: 255 x 100 x 29 mm

Weight	: 0.7kg

* FLASH START REMOTE 동급이상품