*) NETWORK MODULE

1. 개요

본 기기는 AES50 신호를 연결하기 위해 오디오 콘솔 및 네트워크 브릿지 등에 장착하는 네트워크 모듈로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

Dual port AES50 network module with up to 48 bidirectional channels @ 48 kHz and 96 kHz

Compatible with network bridges and audio console expansion module

48 channel dual redundant operation @ 48 kHz

Independent 24 channel operation on each port @ 96 kHz

Operates from incoming AES50 clock or external clock via host unit

LED indicators display AES50 connection status

3. 규격 및 사양

Module format	: Cirrus CM-1 compatible

Sample rates	: 48 kHz, 96 kHz

Bit depth (Resolution)	: 24-Bit

Audio channels (48 kHz)	: Up to 48 bidirectional channels	(Dual redundant port operation)

Audio channels (96 kHz)	: Up to 48 bidirectional channels	(Independent port operation)

Clock source	: Incoming AES50 clock, host unit via CM-1	interface

AES50 Interface Connector type	: RJ-45

Dimensions (HxWxD)	: 31 x 110 x 89 mm

* KT-AES50 동급이상품