*) POWER AMPLIFIER

1. 개요

본 기기는 스피커를 울리기 위하여 필요한 전력을 증폭하는 앰프로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

전관방송 및 프로 업무용으로 사용 가능한 2 x 60와트 파워앰프

선택 가능한 하이패스 필터와 Low-Z(4/8 Ohm) 및 High-Z(70/100 V) 구동

전면 패널에 위치한 개별 마스터 볼륨과 저음/고음 컨트롤

자동 램프회로에 의한 조용하고 빠른 전원 On/Off 기능의 효율적인 에너지 절약

1U 사이즈 랙 장착형, 하드케이스나 책상, 벽면 장착을 위한 브래킷이 있는 절반 사이즈의 케이스

직접 조작이 가능한 전면패널 전원 스위치

3. 규격 및 사양

Maximum Output Power

4 Ω per channel	: 60 W

8 Ω per channel	: 60 W

70 V per channel	: 60 W

100 V per channel	: 60 W

Number of Output Channels

Number	: 2

Minimum Load Impedance

4 Ω mode	: 4 Ω

8 Ω mode	: 8 Ω

70 V output mode	: 82 Ω

100 V output mode	: 166 Ω

Performance

Distortion, 1/8 rated power	: <0.05%

Frequency response	: 20 Hz to 20 kHz, +0.5 / -1 dB

Crosstalk (2 channel models)	: >85 dB

Signal-to-noise	: >97 dBA

High-pass filter	: 80 Hz HPF

Dimensions (HxWxD)	: 44 x 218 x 299 mm

Weight	: 2.4 kg

Finish	: Brushed black anodized aluminum chassis with	black painted steel bottom

* CA602 동급이상품