*) POWER AMP

1. 개요

본 기기는 스피커를 울리기 위하여 필요한 전력을 증폭하는 앰프로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

하이임피던스 사용 : 1 x 120W (70V/100V)

고효율의 D클래스 파워앰프 – 낮은 왜곡과 효율적인 열 발산을 위한 특허 받은 설계

컴팩트 폼팩터 – 벽면에 장착 가능한 1U, 하프 랙 사이즈의 섀시 및 브래킷 제공 (예: 디스플레이 화면 뒤 장착 등)

강력한 DSP 성능 – 하이패스 필터, 파라메트릭 EQ, 멀티밴드 컴프레서 및 리미터를 위한 채널별 프리셋

3. 규격 및 사양

General

Number of powered channels	: 1

Total output all channels driven	: 120 W

Max output voltage	: 100 V peak

Max. output current	: 3.5 Arms

Performance

70 V	: 120 W

100 V	: 60 W

16 ohms	: 120 W

Signal -to-noise ratio	: >100 dBA

Dimensions (WxHxD)	: 216 x 44 x 280 mm

Weight	: 1.9 kg

Finish	: Black aluminum front and black steel chassis

* LUCIA 120/1-70 동급이상품