*) ACTIVE TWO WAY LINE ARRAY MODULE

1. 개요

본 기기는 앰프내장형 라인 어레이 스피커로 다양한 공간 및 용도에 적합한 장거리 전송과 넓은 분산각도를 제공하는 제품으로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

2200W Two Way Amplifier

137 dB Max SPL

48 kHz, 32 bit DSP processing

1.4" Titanium Compression Driver, 4.0" voice coil

2 x 10" Neodymium Woofers, 2.5" voice coil

Exclusive FiRPHASE technology on-board

RDNet Control and Management

680 Hz Crossover Point

3. 규격 및 사양

Acoustical specifications

Frequency Response	: 50 Hz ~ 20000 Hz

Max SPL @ 1m	: 137 dB

Horizontal coverage angle	: 100°

Vertical coverage angle	: 15°

Transducers

Compression Driver	: 1 x 1.4" neo, 4.0" v.c

Woofer	: 2 x 10" neo, 2.5" v.c

Input/Output section

Input signal	: bal/unbal

Input connectors	: XLR, RDNet Ethercon

Output connectors	: XLR, RDNet Ethercon

Input sensitivity	: +4 dBu

Processor section

Crossover Frequencies	: 680 Hz

Protections	: Thermal, RMS

Limiter	: Soft Limiter

Controls	: Preset, RDNet bypass

RDNet	: Onboard

Power section

Total Power	: 2200 W Peak, 1100 W RMS

High frequencies	: 600 W Peak, 300 W RMS

Low frequencies	: 1600 W Peak, 800 W RMS

Cooling	: Forced

Connections	: Powercon IN/OUT

Standard compliance

Safety agency	: CE compliant

Physical specifications

Cabinet/Case Material	: PP Composite

Hardware	: Array fittings

Handles	: 2 Side

Grille	: Steel

Color	: Black

Size

Height	: 293 mm / 11.54 inches

Width	: 705 mm / 27.76 inches

Depth	: 502 mm / 19.76 inches

Weight	: 25 kg / 55.12 lbs

* HDL 30-A 동급이상품