*) ACTIVE LINE ARRAY MODULE

1. 개요

본 기기는 앰프내장형 라인 어레이 스피커로 다양한 공간 및 용도에 적합한 장거리 전송과 넓은 분산각도를 제공하는 제품으로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

1400 W, two-way amplification

131 dB max SPL

1.7" voice coil neodymium compression driver

2 x high power neodymium 6.0" woofers

48 kHz, 32 bit floating point DSP processing

Symmetrical design

Extremely low weight

FiRPHASE processing

3. 규격 및 사양

Acoustical specifications

Frequency Response	: 65 Hz ~ 20000 Hz

Max SPL @ 1m	: 131 dB

Horizontal coverage angle	: 100°

Vertical coverage angle	: 10°

Transducers

Compression Driver	: 1 x 1.0" neo, 1.75" v.c

Woofer	: 2 x 6.0" neo, 2.0" v.c

Input/Output section

Input signal	: bal/unbal

Input connectors	: XLR

Output connectors	: XLR

Input sensitivity	: +4 dBu

Processor section

Crossover Frequencies	: 900 Hz

Protections	: Thermal, RMS

Limiter	: Soft Limiter

Controls	: HF correction

Power section

Total Power	: 1400 W Peak, 700 W RMS

High frequencies	: 400 W Peak, 200 W RMS

Low frequencies	: 1000 W Peak, 500 W RMS

Cooling	: Convection

Connections	: Powercon IN/OUT

Standard compliance

Safety agency	: CE compliant

Physical specifications

Cabinet/Case Material	: PP Composite

Hardware	: Array fittings

Handles	: 2 Back

Grille	: Steel

Color	: Black, White

Size

Height	: 237 mm / 9.33 inches

Width	: 470 mm / 18.5 inches

Depth	: 377 mm / 14.84 inches

Weight	: 11.6 kg / 25.57 lbs

* HDL 6-A 동급이상품