*) ACTIVE HIGH POWER SUBWOOFER

1. 개요

본 기기는 저음역대 재생을 담당하는 서브우퍼 스피커로 앰프내장형 제품이며 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

7200 Watt Peak power - 3600 Watt RMS

142 dB max SPL

30 Hz - 400 Hz frequency response

2 x 18" Woofer

DSP controlled Input section with selectable presets

RDNet remote control

Delay control

Baltic birch cabinet

3. 규격 및 사양

Acoustical specifications

Frequency Response	: 30 Hz ~ 400 Hz

Max SPL @ 1m	: 142 dB

Transducers

Woofer	: 2 x 18" neo, 4.0" v.c

Input/Output section

Input signal	: bal/unbal

Input connectors	: XLR, RDNet Ethercon

Output connectors	: XLR, RDNet Ethercon

Input sensitivity	: +4 dBu

Processor section

Hi-Pass Frequencies	: 30 Hz, 40 Hz

Low-Pass Frequencies	: Variable from 50 Hz to 400 Hz

Protections	: Thermal, RMS

Limiter	: Fast Limiter

Controls	: Gain, EQ, Preset Switch, Output Delay Settings

RDNet	: Onboard

Power section

Total Power	: 7200 W Peak, 3600 W RMS

Low frequencies	: 7200 W Peak, 3600 W RMS

Cooling	: Convection/Forced

Connections	: Powercon IN/OUT

Standard compliance

Safety agency	: CE compliant

Physical specifications

Cabinet/Case Material	: Baltic birch plywood

Hardware	: 2 x M20

Handles	: 8 side

Pole mount/Cap	: M20 thread

Grille	: Steel

Color	: Black

Physical specifications

Height	: 558 mm / 21.97 inches

Width	: 1188 mm / 46.77 inches

Depth	: 785 mm / 30.91 inches

Weight	: 86 kg / 189.6 lbs

* SUB 9006-AS 동급이상품