*) TWO-WAY COMPACT SPEAKER

1. 개요

본 기기는 패시브 타입의 2-way 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

3.5" woofer with 1'' dome tweeter

Power selectable (100 V): 15 W – 7.5 W – 5 W – 2.5 W – 1.25 W

87 dB sensitivity

Colour white RAL 9002 and black RAL 9005

Plastic body UL 94 V0, steel grille

Protection grade IP 55

3. 규격 및 사양

Acoustical specifications

Frequency Response (-10dB)	: 100 Hz ~ 20000 Hz

Max SPL @ 1m	: 102 dB

Horizontal coverage angle	: 180°

Vertical coverage angle	: 170°

System Sensitivity	: 87 dB

Power section

Nominal Impedance	: 8 ohm

Power Handling	: 15 W

Peak Power Handling	: 60 W PEAK

Recommended Amplifier	: 30 W

Crossover Frequencies	: 2.5 Hz

Transducers

Dome Tweeter	: 1.0"

Woofer	: 3.5"

Input/Output section

Input connectors	: Cable

Output connectors	: Cable

Constant Voltage Transformer	: 100 V

Power selection 1	: 15 W - 667 ohm

Power selection 2	: 7.5 W - 1333 ohm

Power selection 3	: 5 W - 2000 ohm

Power selection 4	: 2.5 W - 4000 ohm

Power selection 5	: 1.25 W - 8000 ohm

Standard compliance

CE marking	: Yes

IP protection grade	: IP 55

Physical specifications

Cabinet/Case Material	: Plastic

Hardware	: Aluminium U bracket

Grille	: Aluminium

Color	: White - RAL 9002, Black - RAL 9005

Size

Height	: 197 mm / 7.76 inches

Width	: 180 mm / 5.12 inches

Depth	: 175 mm / 4.53 inches

Weight	: 1.96 kg / 4.32 lbs

* DM 41 동급이상품