*) HIFI CABLE

1. 개요

본 제품은 하이파이용 케이블로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

고밀도로 꼬여진 리츠 동선 구조로 완벽히 중립적인 신호 전송

유연한 PVC 자켓으로 손쉬운 설치 및 사용

반투명 검정 자켓의 고급스러운 마감

특수 리츠 스트랜딩으로 매우 낮은 임피던스 특성

적용: 하이핸드 스피커 시스템, 하이파이/PA 스피커 시스템의 내부배선, 영구 설치, 차량용 하이파이 인스톨 등

3. 규격 및 사양

Properties	: OFC oxygen free copper

Construction	: 2LIY2,50mm²

Jacket material	: PVC

Jacket Ø [mm]	: 0,00

Number of Channels (audio)	: 1

Inner conductor (audio)	: 2

Inner conductor (audio) [mm²]	: 2,50

Inner conductor Ø (audio) [mm]	: 1,78

AWG (audio)	: 13

Copper strands (audio)	: 651

Copper strand Ø (audio) [mm]	: 0,07

Weight per 1 m [g]	: 90

UV-resistant	: yes

Fire load per m [kWh]	: 0,17

Style variant	: twin

Packing	: 100 m spool

Temperature min. [°C]	: -30

Temperature max. [°C]	: 70

Width [mm]	: 10,2

Height [mm]	: 4,8

* ORBIT 225 동급이상품.

(주)사운드솔루션