*) MICROPHONE CABLE

1. 개요

본 제품은 마이크케이블로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

긴 내구성 및 pvc 피복에 삽입된 와이어와 두꺼운 자켓으로 꼬임 방지 효과가 뛰어남

고품질 리츠 동선으로 중립적이고 손실이 없는 오디오 전송

고밀도 리버스 듀얼 스파이럴 구조로 뛰어난 차폐성

타이트하게 꼬인 도선과 리츠 와이어로 인한 유연성

2 X 0.38㎟ 굵기의 도선으로 장거리 전송 시 손실이 없음

적용: 고품질 프로페셔널 스튜디오 또는 스테이지 배선, 고품질 방송/라디오 중계차 배선, 최고급 하이파이(red+white 도선을 Pin1에 연결, 차폐분리) 등

3. 규격 및 사양

Properties	: OFC oxygen free copper

Signal transmission	: symmetrical

Construction	: (2LI2Y0,38mm²)YDDY

Jacket material	: PVC

Jacket Ø [mm]	: 7,00

Number of Channels (audio)	: 1

Inner conductor (audio)	: 2

Inner conductor (audio) [mm²]	: 0,38

Inner conductor Ø (audio) [mm]	: 0,70

AWG (audio)	: 21

Shielding	: Double copper spiral, counterrotating

+ polyester tape

Shielding factor [%]	: 100

Copper strands (audio)	: 48

Copper strand Ø (audio) [mm]	: 0,10

Conductor insulation material	: PE

Conductor insulation Ø [mm]	: 1,55

Weight per 1 m [g]	: 60

UV-resistant	: yes

Fire load per m [kWh]	: 0,22

Style variant	: round

Packing	: 100 m spool

Temperature min. [°C]	: -30

Temperature max. [°C]	: 70

Width [mm]	: 7

Height [mm]	: 7

* GALILEO 238 PLUS 동급이상품