*) MICROPHONE CABLE

1. 개요

본 제품은 마이크 케이블로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

2 x 0.50㎟ 굵기의 도선으로 장거리 전송 시 손실이 없음

구리 메쉬 스크린과 메탈 플리스 사용으로 100% 차폐 효과

직경 6.5㎜ PVC 자켓으로 높은 내구성

쉬운 릴과 좋은 인장 강도

3. 규격 및 사양

Properties	: OFC oxygen free copper

DSignal transmission	: symmetrical

Construction	: (2LI2Y0,50mm²)(ST)DY

Jacket material	: PVC

Jacket Ø [mm]	: 6,70

Number of Channels (audio)	: 1

Inner conductor (audio)	: 2

Inner conductor (audio) [mm²]	: 0,50

Inner conductor Ø (audio) [mm]	: 0,80

AWG (audio)	: 20

Shielding	: Copper spiral sleeve tin-plated + metalic fleece

Shielding factor [%]	: 100

Copper strands (audio)	: 28

Copper strand Ø (audio) [mm]	: 0,15

Conductor insulation material	: PE

Conductor insulation Ø [mm]	: 1,65

Weight per 1 m [g]	: 53,97

UV-resistant	: yes

Fire load per m [kWh]	: 0,23

Style variant	: round

Packing	: 100 m spool

Packing	: 500 m spool

Temperature min. [°C]	: -25

Temperature max. [°C]	: 70

Width [mm]	: 6,7

Height [mm]	: 6,5

* PRIMUS 동급이상품