*) NETWORK CABLE

1. 개요

본 기기는 컴퓨터와 미디어 기기연결용 케이블로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

고품질의 단열과 차폐로 안전한 데이터 전송

특별하고 매우 강한 외피 구조로 인해 큰 내구성

적용: PUR 버전은 중계차와 야외 현장에 적합

모든 CAT.5e와 CAT.6, CAT.6a, CAT.7 전송

3. 규격 및 사양

Properties	: OFC oxygen free copper

Construction	: SFTP 4x2x0,14 mm²/600 MHz

Construction (network)	: SFTP 4x2x0,14mm² / 600 MHz

Jacket material	: PUR

Jacket Ø [mm]	: 6,50

Number of Channels (network)	: 1

Inner conductor (network)	: 8

Inner conductor (network) [mm²]	: 0,14

AWG (network)	: 26

Shielding	: PimF, Copper braiding tinplated

Shielding factor [%]	: 100

Copper strands (network)	: 7

Copper strand Ø (network) [mm]	: 0,16

Conductor insulation material	: Foam / Skin-PE

Weight per 1 m [g]	: 40

UV-resistant	: yes

Fire load per m [kWh]	: 0,19

Style variant	: round

Packing	: 100 m spool

Packing	: 500 m spool

CAT-Type	: CAT.7

Velocity factor	: 0,75

Temperature min. [°C]	: -20

Temperature max. [°C]	: 60

Width [mm]	: 6,5

Height [mm]	: 6,5

* MERCATOR CAT.7 PUR 동등이상품.

(주)사운드솔루션