*) PATCH CABLE

1. 개요

본 기기는 패치 케이블로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

4.6㎜의 작은 외경으로 패치 케이블에 이상적임

이중 차폐 구조와 특별한 PVC 외피 사용으로 훌륭한 인장 강도

특별히 디자인된 한 쌍의 도체와 구리 리츠 선 가공법으로 인해 선형 사운드 전송

나선형의 구리 메쉬 스크린과 금속 플리스 호일을 사용하여 100% 차폐효과

적용: 프로페셔널 스튜디오 패치 연결, 고퀄리티의 미니 마이크 케이블, 고급 Phono or RCA 연결, 장거리 미디 케이블 작업. 오디오 장비와 이펙터 기기간의 랙 결선 등

3. 규격 및 사양

Properties	: OFC oxygen free copper

Signal transmission	: symmetrical

Construction	: (2LI2Y0,14mm²)(ST)DY

Jacket material	: PVC

Jacket Ø [mm]	: 4,60

Number of Channels (audio)	: 1

Inner conductor (audio)	: 2

Inner conductor (audio) [mm²]	: 0,14

Inner conductor Ø (audio) [mm]	: 0,42

AWG (audio)	: 26

Shielding	: Copper spiral sleeve tin-plated + metalic fleece

Shielding factor [%]	: 100

Copper strands (audio)	: 18

Copper strand Ø (audio) [mm]	: 0,10

Conductor insulation material	: PE

Conductor insulation Ø [mm]	: 1,05

Weight per 1 m [g]	: 27

UV-resistant	: yes

Fire load per m [kWh]	: 0,1

Style variant	: round

Packing	: 100 m spool

Temperature min. [°C]	: -25

Temperature max. [°C]	: 70

Width [mm]	: 4,6

[mm]	: 4,6

* GOBLIN 동급이상품