*) IN/OUT CARD

1. 개요

본 기기는 아날로그 입력 채널을 확장하기 위해 DSP에 장착하여 사용하는 옵션 카드 이며 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 규격 및 사양

Number of Inputs	: Four (4) switchable balanced mic or line level

Connectors	: 3.81 mm terminal blocks

Nominal Input Level	: +4 dBu with 20 dB of headroom

Maximum Input Level	: +23 dBu

Mic Pre-amp Gain	: 0, 11.8, 24, 44 or 54 dB switchable with	± 24 dB trim

Mic Pre-Amp EIN	: < -127dB with 150 Ohm source impedance

CMRR	: > 76 dB @ 1 kHz, unity gain

Input Impedance	: 8k Ohms balanced, 4k Ohms unbalanced

Phantom Power (per input)	: +48 VDC @ 10 mA maximum

Dynamic Range	: > 115 dB, A-weighted

THD + Noise	: < -94 dB, unweighted; 1 kHz @ +22 dBu	with 0 dB gain

Latency	: 0.28 mS

* 4 Channel Analog Input Card 동급이상품