*) CONTROLLER

1. 개요

본 기기는 DSP 시스템을 제어하기 위한 터치스크린 타입의 컨트롤러로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 규격 및 사양

Form Factor	: 2-gang US or EU wall mount

Display

- Type	: Capacitive touch full color TFT LCD

- Viewable Area	: 8.54 in (216.8 mm) x 5.33 in (135.5 mm),	10.1 in (256.54 mm) diagonal

- Resolution	: 1920 x 1200 pixels

- Aspect Ratio	: 16:10

- Brightness	: 850 nits

- Contrast Ratio	: 900:1

- Color	: 16.7M

- Orientation	: Landscape (horizontal) or portrait (vertical)

- Viewing Angle	: ±85° horizontal, ±85° vertical

- Multitouch	: 10 fingers

Ethernet Cable	: Standard CAT5e or CAT6, Maximum device to	device length: 100 meters

Maximum Devices Per System	: 128 units per Site File

Dimensions	: W 246.46 x H 179.50 x D 59.30 mm

Weight	: 2.3 lbs / (mounted with bracket) 2.5 lbs

Space Required	: 2-gang US or EU Wall Box

Power Power Requirement	: PoE+, IEEE 802.3at compliant, 25.5W(max.)

* T-10 GLASS 동급이상품