*) EXPANDER

1. 개요

본 기기는 DSP의 아날로그 출력 채널을 확장하기 위한 기기이며 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 규격 및 사양

Frequency Response	: 20 Hz – 20 kHz, ± 0.5 dB

Channel Separation	: > 111 dB @ 1 kHz, +24 dBu

Connectors	: 3.5 mm Phoenix® connectors

Number of outputs	: Four (4) balanced line level

Nominal output level	: +4 dBu with 20 dB of headroom

Maximum output level	: +24 dBu (+22.8 dBu into a 2k Ohm minimum	load)

Output impedance	: 300 Ohms balanced, 150 Ohms unbalanced

Dynamic range	: > 118 dB, A-weighted

THD + Noise	: < -105 dB, unweighted; 1 kHz @ +22 dBu	with 0 dB gain

Latency	: 0.60 mS

Sampling Rate	: 48 kHz, ± 100 ppm

Dante Cable	: Standard CAT6, maximum device-to-device	length = 100 meters

Space Required	: 208.3 x 228.6 x 43.7 mm

Electrical	: PoE IEEE 802.3af Class 0, 10W(max.)

* xOUT 4 동급이상품