*) EXPANDER

1. 개요

본 기기는 DSP의 아날로그 출력 채널을 확장하기 위한 기기이며 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 규격 및 사양

Sampling rate	: 48 kHz, ± 100 ppm

Frequency response (D/A)	: 20 Hz – 20 kHz, ± 0.5 dB

Channel separation (D/A)	: > 111 dB @ 1 kHz, +24 dBu

Dante cable	: Standard CAT6, maximum device to device	length = 100 meters

Connectors	: 3.81 mm terminal blocks

Number of outputs	: Twelve (12) balanced line level

Nominal output level	: +4 dBu with 20 dB of headroom

Maximum output level	: +24 dBu (+22.8 dBu into a 2k Ohm minimum	load)

Output Impedance	: 300 Ohms balanced, 150 Ohms unbalanced

Dynamic Range	: > 118 dB, A-weighted

THD+Noise	: < -105 dB, unweighted; 1 kHz @ +22 dBu	with 0 dB gain

Latency	: 0.60 mS

Space Required	: 480.2 x 241.3 x 43.7 mm

Electrical	: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 25W(max.)

* xOUT 12 동급이상품