*) POWER SUPPLY

1. 개요

본 기기는 벽부형 컨트롤러에 전원을 분배/공급하는 장비로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 규격 및 사양

Total ARC Cable Length	: Standard CAT5/6

Space Required	: 208.3 x 228.6 x 43.7 mm

Electrical	: 24 VDC @ 1 Amps (24 Watts) maximum

* ARC-PSe 동급이상품